HISTORIQUE INTERVENTIONS DECAPEUSE EAU CHAUDE HOLDER MUVO (Immat. FW-832-LS)
Décembre 2020 : 
· A la livraison : incendie déclaré au niveau de l’échappement (cause de l’incendie : huile déversée sur la chaussette de calfeutrage dû à la jauge d’huile hydraulique défectueuse

· Récupération de la décapeuse en usine : Mise en place d’un extincteur + reprise des pbs suivants : 
· Le témoin de cuve reste allumé en permanence
· Le bip de marche arrière reste en fonction en marche avant
· L'enrouleur du tuyau de la potence n'est pas assez fort
· La commande de la translation de la coupole est inversée
· La vitesse du relevage est lente 

Janvier 2021 : Remise en service de la décapeuse 

Février 2021 : 
· SAV Constructeur : Problème Pompe HP + Fuite d’eau & Fuite d’huile :
· Reprise complète PVC sur la ligne de remplissage
· Dépose du moteur & de la pompe HP/BP + remontage de l’ensemble

Mars 2021 : 
· SAV Constructeur : Pb disjoncteur hydraulique.
· SAV Constructeur : Entretien des 50h
· Fuite au niveau de la paroi cuve eau sale/eau propre + pb by-pass (Récupération de la décapeuse en usine)
· Remise en service de la décapeuse le 22 mars : Reprise de l’enrouleur et de la fuite entre les cuves eau propre/eau sale par le constructeur (100h)

Avril 2021 : Fuite sur coupleur hydraulique
· SAV Constructeur : Intervention Chronoflex + modif conception (suppression d’un push pull) 

Mai 2021 :  
· Remplacement de coupleurs hydrauliques
· SAV Constructeur : Entretien des 300h

Juin 2021 : Fuite cuve
juillet 2021 : 
· Récupération de la décapeuse en usine pour le problème de fuite au niveau de la cuve (soudure)
· Remise en service de la décapeuse : Reprise de la Poignée de cloche dure + joint rotabuse + indicateur d’eau + fuite cloche arrière + odeur chaud/pompe à eau + traitement de la fuite au niveau de la cuve

Septembre 2021 : 
· SAV Constructeur : Entretien des 600h
· SAV Constructeur :
· Echange poignée de cloche à main
· 4 roulettes & joint push-pull
· jauge à eau propre. 
· Remise en état enrouleur
· Echange vanne 3 voies
· Resserrage charnière porte
· Vérin de coupole Av descend (démontage et réparation)

Octobre 2021 : Problème colmatage serpentin
· Traitement curatif + fuite joint tournant enrouleur

Novembre 2021 : Problème cloche avant
· Remise en état de la cloche (rail déformé et support resoudé) + absence de béquille.

Janvier 2022 : 
· SAV Constructeur : Entretien des 900h

Février 2022 : 
· Récupération de la décapeuse en usine : 
· Fuite d’eau au niveau de l’alimentation de la pompe HP + pb portière gauche
· La reprise de l’attelage frontal et la mise en place d’une sphère d’azote sur cet équipement 
· Le changement de la sonde de niveau d’eau par un équipement d’une nouvelle technologie 
· Maintenance des chaudières et réglage des coupoles avant et arrière 
· Le remplacement à neuf de la cuve à eau 

Mars 2022 : 
· Remise en service de la décapeuse 
Mars/Avril 2022 : 
· Problème verrouillage coupole avant + fuite eau alimentation pompe HP + Axe et vérin de porte conducteur + Fixation incorrecte de la cuve qui repose sur les chaudières + bruit pompe

Avril 2022 : 
· Remplacement pompe HP, moteur hydraulique, accouplement & régulateur Tmax 
· Remplacement du panneau latéral G suite choc 
· Raccord d’eau alim pompe + tuyau + collier fixation 

Mai 2022 : 
· Remplacement pompe HP, moteur hydraulique, accouplement & régulateur Tmax 
Juillet 2022 : 
· Récupération de la décapeuse en usine : 
· Coupole avant : Remplacement du support de verrouillage en mode maintenance + remplacement bavette avant droite + remplacement des buses 
· Pompe HP : Remplacement groupe pompe et moteur HP + remplacement régulateur de pression + remplacement ligne d’aspiration + réglage régulateur + calibration boitier de gestion hydraulique + mise en place d’un clapet 5 bars sur ligne de pression moteur HP
· Aspiration : remplacement de la turbine complète 
· Remplacement des buses de la coupole manuelle 
· Remplacement de la tôle 

Août 2022 : Remise en service de la décapeuse 

Octobre 2022 : 
· Remplacement adaptateur buse rotative 
· Fuite hydraulique sous la cuve (noyau)
Novembre 2022 : 
· Poignée de la cloche HS
· Bloc hydraulique
 Décembre 2022 : 
· Pompe qui ne s’enclenche plus
· Rétro gauche HS
Février 2023 : 
· Poignée de cloche arrière cassée + jauge de cuve HS
· SAV Constructeur : Problème pompe HP
· Sinistre porte remplacée
Mars 2023 : 
· Coupole : Joint tournant + bras tournant + buses + modification conception
Avril 2023 : 
· SAV Constructeur : entretien chaudières + défaut moteur (pb batterie)
Mai 2023 : 
· SAV Constructeur : Entretien 1200h + feuillure de porte + réfection bras de coupole + modification passage des flexibles autour de l’échappement (usure prématurée par frottement avec le réservoir hydraulique)
Juin 2023 : 
· SAV Constructeur : Vérification protection thermique au niveau du FAP et comparaison par rapport à l’autre Machine : OK + dégradation des buses de la coupole par frottement sur le sol : Vérification et ajustement réalisé

Juillet 2023 : 
· Déformation constatée du passage de roue + dégagement de fumée + aspiration en panne + tuyau clim percé

Septembre 2023 : 
· SAV Constructeur : Capteur eau sale à remplacer (panne turbine) + remplacement des flexibles hydrauliques par des conduites rigides entre le réservoir et l’échappement + réservoir avec pompe sur la coupole avant + recharge clim 

Octobre 2023 : 
· SAV Constructeur : Turbine grippée + remplacement capteur eau sale + pose tôle pare chaleur + réservoir coupole 

Décembre 2023 : 
· Récupération de la décapeuse en usine (1300H) : modification tube hydraulique FAP + turbine grippée + voyant moteur + réservoir coupole avant HS
· Remise en service de la décapeuse le 23 décembre.

Juin 2024 : 
· Turbine grippée
Décembre 2025 : Entretien et contrôle de la laveuse
