

         Rapport de contrôle Bureau Véritas avec mise a l’arrêt 

Fiche n° 1 : Localisation : Atelier mécanique
Marque: FOG Type: 404 n°série: 3405515 n°interne: PEL01 / CRP01 / CRP02
Avis général : Demande de mise à l'arrêt : Les vérifications ont fait apparaître des dé-
fectuosités ou anomalies graves mentionnées dans le récapitulatif des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de l'appareil.

Fiche N° 1 : PONT ELEVATEUR A PLATE-FORME SUSPENDUE
N° interne : PEL01 / CRP01 / CRP02
Localisation : Atelier mécanique
Marque : FOG
Type : 404
N° de série : 3405515
Année de fabrication : 1975
Point vérifié Actions à entreprendre
9.4a- Suspentes cables Vous assurez auprès du fabriquant du bon
diamètre de câble de levage. (diamètre
mesurer 9 mm / diamètre d'origine sur
rapport Bureau VERITAS 12 mm)
Action à entreprendre ayant conduit à la demande de mise à
l'arrêt
Code Obs. : LF/121125/105338/0 Date de 1er signalement : 12/11/2025
12- Charges et essais Les essais n'ont pas été effectués. Il
conviendra d'effectuer les essais avec la
charge correspondante à la CMU avant toute
utilisation de l'appareil.
Code Obs. : LF/121125/105544/1 Date de 1er signalement : 12/11/2025
Fiche N° 2 : PONT ELEVATEUR A COLONNE(S) MOBILE
