	
 Le Planax Copy Binder 5 est un système de reliure par bandes thermocollantes entièrement automatique. Le résultat obtenu est une reliure particulièrement élégante avec un dos parfaitement carré et une finition toilée à l’aspect réellement professionnel. Le cycle de reliure sur le Copy Binder 5 ne dépasse pas quelques secondes et permet d’obtenir des rendements jusqu’à 200 reliures/heure avec un seul opérateur dans des conditions de travail remarquables : absence de bruit et d’odeur, aucun réglage, a effectué, affichage simple et clair des informations. Le Copy Binder 5 ne nécessite pas l’emploi de couvertures spéciales (sauf pour les couvertures transparentes thermorésistantes) et peut relier des documents jusqu’à 350 feuilles (80gr/m2) d’épaisseur. Le Copy Binder est la solution de reliure idéale pour les utilisateurs cherchant à allier une grande rapidité d’éxécution et une grande qualité


