HISTORIQUE INTERVENTIONS DECAPEUSE EAU CHAUDE HOLDER MUVO (Immat. FW-377-LT)

Mars 2021 : 
· Filtre à eau HS
· SAV Constructeur : Entretien des 50H
· Pompe HP se coupe (nouveau filtre installé) + enrouleur qui fuit

Juin 2021 : 
· Voyant frein allumé (remplacement capteur boite de transfert)

Juillet 2021 : 
· SAV Constructeur : Entretien des 300H
· SAV Constructeur : Remplacement joint spy boite de transfert

Août 2021 : 
· Réparation rampe suite choc
· Remplacement coupleurs hydrauliques

Septembre 2021 : 
· SAV Constructeur : Entretien des 600H

Octobre 2021 : 
· Jauge à eau défaillante 
· Fuite au niveau du pont arrière

Décembre 2021 : 

· Mode « lapin » impossible + optique de phare  


Janvier 2022 : 
· SAV Constructeur : Entretien des 900H

Mars 2022 : 
· Fuite compresseur clim => rupture par frottement d’un flexible (remplacement en mai 2022)

Avril 2022 : 
· SAV Constructeur : Remplacement de la jauge d’eau + manomètre



Juillet 2022 : 

· Fuite pistolet
· Fuite hydraulique (pompe hydraulique) 

Octobre 2022 : 
· Frein de parking ne fonctionne pas 

Mars 2023 :  
· Panne électrovanne de rampe 
· Fuite au pistolet
· SAV Constructeur : Entretien des 1200H

Avril 2023 :  
· Dégradation protection thermique d’échappement 


Septembre 2023 : 
· SAV Constructeur : Remise en état feuillure de porte + Réservoir hydraulique + protection thermique
· Pb démarrage 

Octobre 2023 : 
· Glissière rampe avant remplacées

Janvier 2024 : 
· Gyrophare HS


Janvier 2026 : 
· Voyant moteur
· Problème sur mouvement de lame 

